en

configt

vlan 15

name VLAN15

ex

vlan 25

name VLAN25

ex

interface fastethernet0/1

switchport mode access

switchport access vlan 15

ex

interface fastethernet0/2

switchport mode access

switchport access vlan 25

ex

interface fastethernet0/24

switchport mode trunk

ex

en

configt

interface fastethernet0/0

no shut

ex

interface fastethernet0/0.15

encapsulation dot1Q 15

ip address 192.168.15.1 255.255.255.0

ex

interface fastethernet0/0.25

encapsulation dot1Q 25

ip address 192.168.25.1 255.255.255.0

ex

